**Soubor testových otázek 2022**

**Preventista II. A**

**1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do**

1. do čtyř tříd nebezpečnosti
2. do tří kategorií
3. do dvou skupin

**2. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří**

1. podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
2. podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
3. bytové domy o 7 a více podlažích

**3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. obchod se smíšeným zbožím
2. železářství v 10 nadzemním podlaží
3. stavba pro obchod, tj. stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2

**4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 100 kg/m2 a vyšší
2. prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší
3. prostory, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší

**5. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. prostory, vytápěné lokálními topidly
2. svařování el. obloukem ve svařovně
3. činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění

**6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 7 a více osob
2. podzemní prostory určené pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 5 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
3. podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

**7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 2 mm
2. činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm
3. činnosti, při kterých se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 3 mm

**8. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná**

1. zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru
2. veliteli zásahu
3. vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům

**9. Dokumentaci požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob zpracovává**

1. statutární zástupce firmy nebo podnikající fyzická osoba
2. preventista požární ochrany
3. osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

**10. Příloha požárního řádu obsahuje také**

1. jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
2. havarijní spojení na složky IZS
3. přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek

**11. Požární řád obsahuje**

1. požárně technické charakteristiky a nejvýš přípustné množství těchto látek
2. výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti
3. telefonní čísla složek IZS

**12. Tísňová linka na hasiče má číslo**

1. 155
2. 150 a 112
3. 158 a 157

**13. Cvičný požární poplach se vyhlašuje**

1. nejméně jednou za rok
2. podle potřeby, nejméně jednou za tři roky
3. vždy při provádění tlakové zkoušky přenosných hasicích přístrojů

**14. Požární evakuační plán**

1. vymezuje činnost zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
2. obsahuje adresu nejbližší služebny městské policie
3. upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem

**15. Požární kniha slouží k záznamům**

1. o všech důležitých skutečnostech, týkajících se požární ochrany
2. o výkonu státního požárního dozoru
3. o pochůzkách vrátných

**16. Řád ohlašovny požárů**

1. musí zpracovat každá právnická osoba
2. zpracovává se tehdy, je-li zřízena ohlašovna požárů
3. zpracovává se dle rozhodnutí ředitele HZS kraje

**17. Školení zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**

1. nejméně jednou za dva roky
2. nejméně jednou za tři roky
3. nejméně jednou za pět let

**18. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**

1. nejméně jednou za dva roky
2. nejméně jednou za rok
3. nejméně jednou za tři roky

**19. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.**

1. požární řád obce, požární poplachové směrnice
2. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády
3. požární poplachový plán kraje, požární řády obcí

**20. Pokud právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požární řád zpracovat**

1. musí
2. nemusí, pokud má zpracované požární poplachové směrnice
3. nemusí, pokud to neurčí stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

21. Vedoucí zaměstnance o požární ochraně provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím může školit

1. jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně
2. jen statutární zástupce firmy
3. jen osoba odborně způsobilá v požární ochraně nebo technik požární ochrany

22. Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci (na stěně) musí být nad podlahou

1. nejvýše 1,5 m
2. minimálně 1 metr
3. nejvýše 120 cm

**23. Sněhový přenosný hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže je starší**

1. 20 let
2. 40 let
3. 10 let

**24. Počet a druh přenosných hasicích přístrojů je stanoven**

1. v požárně bezpečnostním řešení objektu
2. v projektu zdravotechniky
3. v architektonické studii

**25. Z obřadní síně při konání svateb úniková musí být označena**

1. záleží na počtu zúčastněných osob
2. záleží na počtu osob, pro který je zpracován projekt
3. vždy

**26. Při umístění materiálu v nechráněné únikové cestě musí být**

1. zajištěna možnost úplného otevření jednoho křídla dveří
2. zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří
3. žádný materiál se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat

27. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

1. vyhláška MV č. 247/2001 Sb.
2. vyhláška MV č. 202/1999 Sb.
3. vyhláška MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**28. Posouzení požárního nebezpečí se zpracovává u kategorie**

1. s vysokým požárním nebezpečím
2. bez zvýšeného požárního nebezpečí
3. se zvýšeným požárním nebezpečím

**29. Na únikových cestách mohu skladovat**

1. jen nehořlavý nábytek, a to pokud možno dočasně
2. nesmím nic skladovat
3. jen předměty, které dokážu odnést bez mechanizace

**30. Únikové cesty**

1. musí být volné mimo pracovní dobu
2. musí být volné vždy
3. musí být volné v pracovní době

**31. Nejkratší doba požárního dohledu po svařování je**

1. 8 hodin
2. 4 hodiny
3. 1 hodina

**32. V případě nutnosti opravy svařováním v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem je nezbytné**

1. pozvat svářečského technologa
2. vyhlásit cvičný požární poplach
3. písemně stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro tyto práce

**33. Musí být přechodné svářečské pracoviště vybaveno přenosným hasicím přístrojem**

1. ne
2. ano
3. jen při svařování v bytovém domě

**34. Kouřit mohu jen**

1. v prostorách, ve kterých je to dovoleno
2. v prostorách nechráněných čidly elektrické požární signalizace
3. v prostorách chráněných čidly elektrické požární signalizace

**35. Při akci uvnitř uzavřeného objektu se balónky plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén)**

1. smí plnit jen tehdy, je-li přítomná požární preventivní hlídka v min. složení 1+3
2. smí plnit jen v denní době
3. nesmí plnit

**36. Požární dveře mohu zajistit proti zavření paletou**

1. jen tehdy, jsem-li v jejich dohledu a vím, že v danou chvíli nehoří
2. nikdy
3. jen v průběhu zásobování, když jimi někdo projde každé 2 minuty

**37. Známe několik tříd požárů**

1. A, B, C
2. A, B, C, D, E
3. A, B, C, D, F

**38. Samočinné hlásiče požáru slouží**

1. k vyhlášení poplachu profesionálním hasičům
2. k automatickému uhašení vzniklého požáru
3. k zjištění vzniku požáru a automatickému zaslání signálu na ústřednu elektrické požární signalizace

**39. Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou**

1. „nehas vodou ani pěnovými přístroji“
2. „požární zařízení“
3. „záchrana - první pomoc“

**40. Tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny**

1. mohu uložit jen do nadzemní garáže
2. nesmím ukládat v garáži
3. mohu uložit v případě garážování aut na LPG