**Soubor testových otázek 2022**

**Preventista II. B**

**1. Podle míry požárního nebezpečí členíme provozované činnosti do**

1. do čtyř tříd nebezpečnosti
2. do tří kategorií
3. do dvou skupin

**2. Do kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím patří**

1. podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob
2. podzemní prostory s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 100 osob
3. bytové domy o 7 a více podlažích

**3. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří činnosti**

1. při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v lahvích převyšujících 100 litrů v jednom prostoru nebo požárním úseku
2. při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní převyšujícím 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku
3. při nichž se vyskytují zkapalněné uhlovodíkové plyny s celkovým množstvím náplní 50 kg a méně v jednom prostoru nebo požárním úseku

**4. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nepatří**

1. hotel
2. stavba ubytovacího zařízení, tj. stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou méně než 20 lůžek
3. penzion s kapacitou 40 lůžek

**5. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m
2. bytové objekty o 10 a více nadzemních podlažích
3. stavby, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

**6. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. činnosti, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah
2. rodinné domky alespoň o čtyřech bytech
3. bytové domy o 7 až 14 nadzemních podlažích

**7. Do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím patří**

1. prostory, vytápěné lokálními topidly
2. činnosti, při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění
3. svařování el. obloukem ve svařovně

**8. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána**

1. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
2. právnickým osobám se zaměstnanci
3. podnikajícím fyzickým osobám

**9. Povinnost právnickým osobám začlenit svou činnosti do jedné z kategorií je dána**

1. vyhláškou o požární prevenci
2. stavebním zákonem
3. zákonem o požární ochraně

**10. Dokumentace požární ochrany se ukládá takovým způsobem, aby byla dostupná**

1. veliteli zásahu
2. vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům a externím zaměstnancům
3. zaměstnancům, jichž se týká a orgánům státního požárního dozoru

**11. Povinnost vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné únikové cesty je dána**

1. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
2. právnickým osobám se zaměstnanci
3. podnikajícím fyzickým osobám

**12. Příloha požárního řádu obsahuje také**

1. jmenný seznam členů jednotky HZS podniku
2. přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek
3. havarijní spojení na složky IZS

**13. Dokumentace požární ochrany se kontroluje po každém požáru a**

1. min. jednou za rok
2. podle potřeby, min. jednou za pět let
3. jednou za tři roky

**14. Požární řád obsahuje**

1. výčet preventistů požární ochrany působící ve společnosti
2. telefonní čísla složek IZS
3. požárně technické charakteristiky a nejvýš přípustné množství těchto látek

**15. Požární řád upravuje**

1. základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím
2. základní zásady zabezpečování požární ochrany v době sníženého provozu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
3. vytvoření vlastního organizačního systému právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby

**16. Požární poplachové směrnice**

1. obsahují seznam umístění výstražných a bezpečnostních značek
2. vymezují činnosti zaměstnanců, popř. dalších osob při vzniku požáru
3. obsahují seznam členů preventivní požární hlídky

**17. Požární poplachové směrnice obsahují**

1. postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru
2. požárně technické charakteristiky užívaných látek a materiálů
3. seznam členů preventivní požární hlídky

**18. Dokumentaci zdolávání požárů**

1. musí každý rok nově zpracovat velitel jednotky požární ochrany, výjimečně technik požární ochrany
2. zpracovává územně příslušné operační středisko
3. tvoří operativní plán a operativní karta

**19. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se opakuje**

1. nejméně jednou za dva roky
2. nejméně jednou za tři roky
3. nejméně jednou za rok

**20. Dokumentaci o školení zaměstnanců o požární ochraně tvoří**

1. tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení
2. zákon o požární ochraně a prováděcí vyhlášky
3. seznam všech zúčastněným a podpis školitele

**21. Dokumentaci požární ochrany právnické osoby a podnikající fyzické osoby tvoří např.**

1. požární řád obce, požární poplachové směrnice
2. požární poplachový plán kraje, požární řády obcí
3. stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řády

**22. Hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže**

1. je starší 20 let na není sněhový
2. není zabezpečený proti převržení
3. je starší 10 let a není vodní

**23. Sněhový přenosný hasicí přístroj musí být vyřazen z používání, jestliže je starší**

1. 20 let
2. 40 let
3. 10 let

**24. Počet a druh přenosných hasicích přístrojů je stanoven**

1. v požárně bezpečnostním řešení objektu
2. v projektu zdravotechniky
3. v architektonické studii

**25. Při umístění materiálu v nechráněné únikové cestě musí být**

1. zajištěna možnost úplného otevření jednoho křídla dveří
2. žádný materiál se v nechráněné únikové cestě nesmí umísťovat
3. zajištěna možnost úplného otevření křídel dveří

**26. Hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ při jeho tloušťce 4 mm na chráněné únikové cestě lze umístit**

1. je-li menší než 2 m2
2. není-li větší než 1,3 m2
3. lze jen, je-li uveden v požárně bezpečnostním řešení

27. Preventivní požární prohlídky se v objektech, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požární nebezpečím nejméně jednou

1. za měsíc
2. za dva měsíce
3. za 6 měsíců

28. Podrobnosti pro zajišťování požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob stanoví

1. vyhláška MV č. 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
2. vyhláška MV č. 247/2001 Sb.
3. vyhláška MV č. 202/1999 Sb.

**29. Preventivní požární hlídku zřizují právnické osoby a podnikající fyzické osoby**

1. v prostorách s nejméně 15 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
2. v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím
3. v prostorách s nejméně 7 zaměstnanci, ve kterých provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

**30. Na únikových cestách mohu skladovat**

1. jen nehořlavý nábytek, a to pokud možno dočasně
2. nesmím nic skladovat
3. jen předměty, které dokážu odnést bez mechanizace

**31. Volný sklad sena a slámy může být umístěn od kraje lesa**

1. min. 100 m
2. 300 m
3. min. 50 m

**32. Nejkratší doba požárního dohledu po svařování je**

1. 4 hodiny
2. 1 hodina
3. 8 hodin

**33. V případě nutnosti opravy svařováním v prostoru s nebezpečím požáru nebo výbuchu s následným požárem je nezbytné**

1. pozvat svářečského technologa
2. písemně stanovit zvláštní požárně bezpečnostní opatření pro tyto práce
3. vyhlásit cvičný požární poplach

**34. Aby mohlo dojít k hoření, je nutná přítomnost**

1. hořlavé látky, oxidovadla a zápalné teploty
2. hořlavé látky, teploty vznícení a zápalné teploty
3. hořlavé látky a teploty vzplanutí

**35. Kouřit mohu jen**

1. v prostorách nechráněných čidly elektrické požární signalizace
2. v prostorách chráněných čidly elektrické požární signalizace
3. v prostorách, ve kterých je to dovoleno

**36. Při akci uvnitř uzavřeného objektu se balónky plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén)**

1. smí plnit jen tehdy, je-li přítomná požární preventivní hlídka v min. složení 1+3
2. nesmí plnit
3. smí plnit jen v denní době

**37. Požární dveře mohu zajistit proti zavření paletou**

1. jen tehdy, jsem-li v jejich dohledu a vím, že v danou chvíli nehoří
2. jen v průběhu zásobování, když jimi někdo projde každé 2 minuty
3. nikdy

**38. Samočinné hlásiče požáru slouží**

1. k vyhlášení poplachu profesionálním hasičům
2. k automatickému uhašení vzniklého požáru
3. k zjištění vzniku požáru a automatickému zaslání signálu na ústřednu elektrické požární signalizace

**39. Tlakové nádoby s hořlavými a hoření podporujícími plyny**

1. nesmím ukládat v garáži
2. mohu uložit jen do nadzemní garáže
3. mohu uložit v případě garážování aut na LPG

**40. Elektrické rozvaděče musí být označeny bezpečnostní značkou**

1. „požární zařízení“
2. „nehas vodou ani pěnovými přístroji“
3. „záchrana - první pomoc“