**Soubor testových otázek 2022**

**Preventista III. A**

**1. Povinnosti fyzických osob na úseku požární ochrany jsou stanoveny zákonem**

1. č. 320/2015 Sb., o HZS
2. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
3. č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů

2. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických osob (občanů) na úseku požární ochrany

1. zákonem o požární ochraně
2. ústavou ČR
3. zákoníkem práce

**3. Fyzická osoba nesmí**

1. pořídit si požární automobil
2. zakoupit si velitelský vůz
3. provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací

**4. Fyzická osoba je povinna**

1. kouřit všude tam, kde to není zakázáno
2. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech
3. kouřit všude tam, kde je to povoleno

**5. Při používání tepelných spotřebičů se nevychladlý popel ukládá**

1. do nehořlavých nádob, další požadavky nejsou stanoveny
2. nevychladlý popel se nesmí vybírat
3. do nehořlavých uzavíratelných nádob

6. Osobní pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně např.

1. provedení nutných opatření pro záchranu ohrožených osob
2. fotodokumentace probíhajícího zásahu
3. přinesením na místo zásahu všech přenosných hasicích přístrojů, které vlastní

**7. Fyzická osoba nesmí**

1. nikdy svařovat
2. provádět svářečské práce, pokud nevlastní svářečský průkaz
3. provádět svářečské práce sousedovi, pokud nevlastní svářečský průkaz

8. Věcnou pomocí, kterou je každý povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout, se rozumí ve smyslu zákona o požární ochraně

1. poskytnutí dopravních prostředků, zdrojů vody, spojových zařízení a jiných věcí potřebných ke zdolání požáru
2. vyčištění zásahových obleků hasičů
3. zapůjčení svého cvičeného psa

9. Poskytne-li fyzická osoba osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, náleží ji

1. polovina průměrného měsíčního platu
2. nenáleží ji finanční náhrada
3. náhrada ušlého výdělku v prokázané výši

**10. Jestliže jsou s poskytnutím věcné pomoci spojeny výdaje, patří tomu, kdo je poskytl**

1. náhrada výdajů do výše 25.000 Kč
2. náhrada výdajů mu nenáleží
3. náhrada výdajů

**11. Náhrada výdajů za poskytnutí věcné pomoci při požáru musí oprávněný uplatnit u**

1. hasičského záchranného sboru kraje, v jehož územním obvodu požár vznikl
2. obecního úřadu, v jehož územním obvodu požár vznikl
3. krajského úřadu

**12. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat pro osobní automobily**

1. nejvýše 20 litrů pohonných hmot
2. nejvýše 40 litrů pohonných hmot
3. nejvýše 60 litrů pohonných hmot

**13. Požární uzávěr otvoru**

1. je stavební konstrukce bránící šíření požáru otvory v požárně dělicích konstrukcích
2. jsou dveře bez požární odolnosti
3. nestanoví se v rodinných domcích

**14. V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše**

* 1. 40 litrů oleje na jedno stání
	2. 10 litrů oleje na každé zaparkované vozidlo
	3. 20 litrů oleje na jedno stání

**15. V jednotlivých garážích lze ukládat pro nákladní automobily nejvýše**

1. 80 litrů pohonných hmot
2. 40 litrů pohonných hmot
3. 60 litrů pohonných hmot

**16. Fyzické osoby skladovat hořlavé látky v půdních prostorách**

1. mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 60 cm od vnějšího povrchu komínového tělesa
2. mohou, ale nejméně ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa
3. mohou, je-li v půdním prostoru jen jediné komínové těleso

17. Při skladování látek majících sklon k samovznícení (např. hnědého uhlí)

1. musím sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení
2. nesmím tyto látky coby fyzická osoba skladovat
3. musím je skladovat vždy jen v samostatném objektu

**18. Za přestupek, týkající se vypalování porostů, lze uložit pokutu do výše**

1. 20.000 Kč
2. 10.000 Kč
3. 25.000 Kč

**19. Přestupek je definován**

1. nařízením vlády
2. zákonem
3. vyhláškou

**20. Nejvyšší pokuta za přestupek na úseku požární ochrany je ze zákona o požární ochraně**

1. 25.000 Kč
2. 50.000 Kč
3. 5.000 Kč

**21. Kontrola spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW včetně na pevná paliva**

1. 2 x ročně
2. 3 x ročně
3. 1 x ročně

**22. Čištění a kontrola komínů v objektech ve vlastnictví fyzických osob je prováděna**

1. na základě objednávky fyzické osoby
2. automaticky ve stanovených lhůtách
3. pravidelně 6x ročně územně příslušným kominíkem

**23. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně**

* 1. je možné provádět svépomocí za přítomnosti kominíka
	2. je možné provádět svépomocí
	3. není možné provádět svépomocí

**24. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na plynná paliva o výkonu do 50 kW včetně**

1. 1 x ročně
2. 2 x ročně
3. 3 x ročně

**25. Čištění spalinové cesty se provádí u připojeného spotřebiče paliv na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně s celoročním provozem**

1. 2 x ročně
2. 6 x ročně
3. 3 x ročně

**26. Revizi spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která**

1. je kominíkem
2. je současně revizním technikem spalinových cest
3. je vyučena zedníkem a tesařem

**27. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí „oprávněná osoba“, která**

1. je zedníkem se zaměřením na zděné komíny
2. je vyučena zedníkem a plynařem
3. je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

**28. Sopouch je**

1. konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod
2. otvor, umožňující vybíraní sazí
3. starý (nepoužívaný) komín

**29. Komínový průduch je**

1. stavební díl, z něhož je postaven komín
2. dutina v komínové vložce určená k odvodu spalin do volného ovzduší
3. prostor v komíně, sloužící k hromadění sazí

**30. Komínová dvířka otvorů, umístěných na místech veřejně přístupných (např. schodiště, chodby) mají být**

1. uzavřeny uzamykatelně, pokud jsou z hořlavých materiálů
2. uzamykatelná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou
3. označeny červeným rámečkem

31. Účinná výška komínového průduchu je

1. rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína
2. rozdíl výšek mezi sopouchem a půdicí komínového průduchu
3. rozdíl výšek mezi vybíracím a vymetacím otvorem

**32. Stavba musí být navržena a umístěna tak, aby**

1. byla ve vzdálenosti max. 50 km od požární stanice
2. byla ve vzdálenosti max. 20 km od požární zbrojnice
3. splňovala odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor

**33. Stavba musí být také navržena tak, aby z hlediska požární ochrany splnila technické podmínky pro**

1. estetický vzhled
2. evakuaci osob, popř. zvířat
3. Zdravotnickou záchrannou službu

34. Nový rodinný dům musí být vybaven

1. zařízením autonomní detekce a signalizace požáru
2. elektrickou požární signalizací
3. sprinklerovým zařízením

**35. Kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje v rodinném domku se provádí**

1. nemusí se provádět vůbec
2. nemusí se provádět prvních 10 let, potom každý rok
3. nejméně jednou za rok

**36. Přenosný hasicí přístroj má červenou barvu**

1. nemusí být červený, pokud je v červeném rámečku
2. vždy
3. nemusí být červený, pokud je doplněn bezpečnostní značkou

**37. Nový rodinný dům musí být vybaven alespoň**

1. dvěma přenosnými hasicími přístroji jakékoliv velikosti
2. nemusí být vybaven
3. jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A

**38. Požárně dělicí konstrukce**

1. je stavební konstrukce jakákoliv, kromě dřevěné
2. nesmí být ze sádrokartonu
3. je stavební konstrukce, bránicí šíření požáru mimo požární úsek

**39. Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí**

1. požárně dělicími konstrukcemi
2. jen zděnými konstrukcemi
3. železobetonovými a zděnými konstrukcemi

**40. Požární dveře, aby plnily svou funkci**

1. musí být otevřené
2. musí být zavřené
3. nesmí být ve sklepě